“SOLO” TEMPERATURE CONTOLLER SCREEN	
Unlock Controller (Controller is factory locked)
Press Set & ɷ simultaneously and release
Screen displays		YEYP / 0 
Press  ↑ key				1
Press ↓  key				0
Press Set      
[bookmark: _Hlk94178186]

Press & Hold Set       		for 3 seconds until screen changes
				CnPt / J
Press ɷ 			tpun / F (Fahrenheit or Celsius)
Press ɷ 			tp-H / 165
Press ɷ 			tp-L / 50
Press ɷ 			CtrL / onoF
Press ɷ 			S-HC / H1
Press ɷ 			ALA1 / 3
[bookmark: _Hlk94176942]Press ɷ 			AL Io / 0000
Press ɷ 			AL Id / 0
Press ɷ 			ALA2 / 0
[bookmark: _Hlk94176923]Press  Set    			Displays Temp/Set Point Screen


Lock Controller 
Press ɷ			r-5 / ruN
[bookmark: _Hlk94176698]Press ɷ 			sp / 0
Press ɷ 			Loc / off *
Press ɷ 			AL 1L / 0
Press ɷ			Out 1/ 100.0
Press ɷ			Displays Temp/Set Point
NOTE: To lock out controller, Change Loc parameter from off to 2 

Calibrating Temperature

Press  Set    			01-5 / 005.0
Press ɷ 			Pu-F / 2
Press ɷ 			Pu-r / 1.00
Press ɷ 			PuoF / 0 Adjust to change calibration offset
Press ɷ 			Pu 6A / 0.000
Press  Set    			Displays Temp/Set Point Screen








